Text for specification

Descripción
aislamiento de protección contra contacto directo para conectores longitudinales
3 polos, montaje en la parte posterior y frontal, anchura de la tapa de 165 mm
se monta sobre 2 soportes de barras 01430 con una distancia entre ellos de 150 mm
185Power

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01416000A