Text for specification

Descripción
soporte para barras universal
4 polos con orificios internos para atornillar
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	800 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV

Kurzschlussfestigkeit:
Siehe Kurzschlussdiagramm im Bereich Download

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support
With the 4th pole, the width of the busbar can be set independent of L1, L2 and L3.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01485000