Text for specification

Descripción
perfil de cubierta delantera, para sistemas de 4 polos
para montaje en la parte frontal, 1,10 m de longitud, para el soporte 01137
3 x 250 x 1100
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01599000