Text for specification

Descripción
fusible NH de 250 A
690 V, gG
talla 2
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	20.6 W

capacidad de interrumpir cortocircuito AC:	80 kA
capacidad de interrumpir cortocircuito DC:	80 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03942000A