Text for specification

Descripción
conductor neutro de 63 A, seccionable
borne hembra montaje con tornillos/a presión

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (IEC) DC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	0.2 W

puntos de apriete
16 mm²
2,5 - 3,0 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
05188000