Text for specification

Descripción
fusible cilíndr. de 50 A
690 V, gR
22 x 58
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-4:2009 + A1:2012 + A2: 2019

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	50 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (UL) AC:	700 V

power dissipation at full load of the item:	15.0 W

capacidad de interrumpir cortocircuito AC:	200 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31226000