Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado de 80 A
2 carriles de montaje ajustables
54 x 200, sin cables, con bornes 16 mm², accionamiento trasero
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	80 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	80 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9.3 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

cualidad de materiales
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32467000