Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 160 A, 3 polos
92 x 200
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	160 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	17.7 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

cualidad de materiales
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32570000