Text for specification

Descripción
EQUES®30Compact
adaptador para embarrado de 160 A, 4 polos
141 x 160
30Compact 5P

Normas
IEC 61439-1:2020

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	7.4 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32640000