Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado 250 A, 4 polos
140 x 251
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	250 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12.6 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 25 kA with NSX250 / 600 V  AC, 65 kA with NSX250 / 480 V AC, 50 kA with NSX250 / 600 V  AC, max. busbar support distance 400 mm 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32642000