Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 630 A, 3 polos
140 x 300
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	630 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	630 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	96.6 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32978000