Text for specification

Descripción
QUADRON^®100Energy
base vertical para fusibles NH, 160 A
borne de prisma de 70 mm²
talla 00
100Energy

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17.5 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	800 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

puntos de apriete
wedge clamp terminal for Cu an Al:
stranded round 16 - 70 mm²,
stranded sectored 16 - 70 mm²,
flexible with wire-end ferrules 16 - 70 mm²

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Contactos:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Protección contra contacto:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Miscellaneous 
Undrilled mounting possible with terminal clamp

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33384000