Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado de 16 A
1 carril DIN fijo, con portafusibles de 10x38 / Class CC
22,5 x 200, con perfil frontal extraíble y cables 14 AWG (2,5 mm²)
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	16 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	12.5 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3.0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V

cualidad de materiales
Caja:
	temperature stability 125°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36003000D