Text for specification

Descripción
borne de conexión, conexión frontal
25 - 95 mm²
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	225 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión de pico Uimp:	4 kV
tensión máxima (IEC) AC:	690 V
tensión máxima (IEC) DC:	1000 V

1000V DC*
*The use of single-pole devices is determined exclusively by the installation conditions with regard to the insulation properties.

puntos de apriete
25 - 90mm² round, solid and stranded
25 - 70mm² flexible with wire-end ferrule
Md 19Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01198000A