Text for specification

Descripción
borne de conexión de embarrado de 2500 A
150 mm
60Classic
185mm-System

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1,800 A

power dissipation at full load of the item:	15.4 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	2,500 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	97.3 kA

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01275000