Text for specification

Descripción
CRITO^®
borne universal de conexión de cable
1.5 - 16 mm², AWG 16 - 6
30Compact 3P
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	65 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	65 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	180 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	30.6 kA

puntos de apriete
1,5 - 16 mm² / AWG 14 - AWG 6 
cables flexibles, directamente o con terminal, 
cables redondos rígidos y trenzados, 
plet. flex. 8 x 6 x 0,5

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01284000