Text for specification

Descripción
soporte para PE/N
2 polos, montaje individual posible
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Miscellaneous 
With external screw holes, can also be used as centre support
5 / 10mm  depth balancing possible, N-PE connection easy to make

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01356000