Text for specification

Descripción
soporte para barras 1 polo, lateral
para barras perfiladas
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

7.5mm insulation between busbar and fixing plate

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01369000