Text for specification

Descripción
aislamiento de protección contra contacto directo para conectores longitudinales
3 polos, montaje en la parte posterior y frontal, anchura de la tapa de 115 mm
se monta sobre 2 soportes de barras 01430 con una distancia entre ellos de 100 mm
185Power

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
UL

datos eléctricos

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01482000A