Text for specification

Descripción
CRITO®60Classic
Placa de bornes de conexión, 3 polos
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
la tapa solo se puede retirar con herramienta
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	175 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	175 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	300 A
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	40.5 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J, CF or T 150 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 200 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01569000A