Text for specification

Descripción
fusible D01 de 16 A
400 V, gG
E 14
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	16 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	2.2 W

capacidad de interrumpir cortocircuito AC:	50 kA
capacidad de interrumpir cortocircuito DC:	8 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01689000