Text for specification

Descripción
borne de conexión de embarrado de 1600 A
50 mm de longitud
60Classic
185mm-System

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1,400 A

power dissipation at full load of the item:	3.5 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	1,600 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	72.7 kA

SCCR:	30 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01827000