Text for specification

Descripción
QUADRON®Panel
parte inferior de base NH de 400 A, montaje en superficie
tornillo M10 en ambos lados
talla 2/3P, con protección contra contacto

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	400 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	36.0 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	800 V
tensión máxima (IEC) DC:	800 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 45W power dissipation

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 6.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03767000