Text for specification

Descripción
aislante
con rosca interior en ambos lados, longitud entre caras 30
M6 x 30
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	1500 V
tensión nominal (IEC) DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
05780000