Text for specification

Descripción
aislante
con rosca interior en ambos lados, longitud entre caras 46
M10 x 45
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	2000 V
tensión nominal (IEC) DC:	2000 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
05787000