Text for specification - draft 

Descripción
CAPUS®Panel
interruptor-seccionador de 2 polos
screw M12, without handle
500 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

homologaciónes
IEC (CB), VDE

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	500 A
tensión nominal (IEC) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	17.2 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	500 A
tensión de pico Uimp:	12 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23052000AD