Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
conmutador de 3 polos + N
tornillo M6
160 A

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	150.4 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	10 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23121000AD