Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
changeover switch 3-pole
screw M6
63 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	23.4 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	10 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23178000AD