Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
changeover switch 4-pole
screw M12
1600 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	1,600 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	112.8 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23216000AD