Text for specification

Descripción
borne de conexión, conexión frontal
6 - 50 mm²
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	125 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión de pico Uimp:	4 kV
tensión máxima (IEC) AC:	690 V
tensión máxima (IEC) DC:	600 V

puntos de apriete
6 - 50mm² round, solid and stranded
4 - 35mm² flexible with wire-end ferrule
Md 3.5Nm
max. connection diameter 10mm

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31085000A