Text for specification

Descripción
AMBUS®60Classic
portafusibles sobre barras, con LED
para los fusibles de 10 x 38 IEC 60269-2, con LED 110-690 V AC / DC
10 x 38/3P
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), CSA, UL, VDE, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

intensidad de corriente nominal (UL):	30 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

AC-22B (500V)
AC-21B (690V)

power dissipation at full load of the item:	1.0 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	700 V
tensión máxima (IEC) DC:	462 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	100 kA

SCCR:	50 kA

LED signalisiert eine ausgefallene Sicherung Arbeitsbereich : 110 - 690 V AC / DC

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 (gG, max. 3W)

puntos de apriete
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31955000