Text for specification

Descripción
EQUES®100Energy
adaptador para embarrado de 160 A
108 x 315
100Energy

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17.8 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32001000