Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 630 A
Anschlussschrauben M10 (oben / unten)
184 x 320
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	630 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	31.5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32004000