Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para barras 650 A, 3 polos
238 x 300
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	650 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	640 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	63.0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	800 V

SCCR: 42 kA with 140G-M / 600 V AC, 65 kA with T6 / 480V AC, 65 kA with 3RV1083 / 480V AC, 65 kA with 140G-M / 480V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32064000A