Text for specification

Descripción
EQUES®CrossBoard
soporte componentes
sin conexión eléctrica, 1 carril DIN fijo
18 x 160

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32311000A