Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 63 A
para el arrancador directo ABB MS45x, Eaton PKZM4, Siemens S2
55 x 260, con cables 8 AWG (10 mm²)
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	65 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	6.9 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with MS45x 60 A / 480 V AC , 100 kA with S2 60 A / 480 V AC , 100 kA with PKZM4 60 A / 480 V AC  

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32460000