Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado de 250 A, 4 polos
140 x 270
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	250 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12.6 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC, 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC, 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32580000