Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado de 210 A, 3 polos
105 x 240
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	210 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	18.0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32597000A