Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
conmutador de 3 polos
borne brida 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, maneta gris grafito
32 A

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	100 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-23 A (415 V / 100 A)
AC-22 A (690 V / 100 A)
AC-21 A (690 V / 100 A)

power dissipation at full load of the item:	0.6 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	2.1 kA

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33848000A