Text for specification

Descripción
alimentación central de 1250 A
para una anchura del armario de 600 mm
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	1,250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1,200 A
tensión nominal (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	46.4 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	93 kA

4-pole busbar system, can be retrofitted

Miscellaneous 
Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
35007000