Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador de repuesto para barras 25 A
adaptador base para barras
60Classic

Normas
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	25 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	12.5 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0.3 W
tensión máxima (IEC) AC:	725 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36114000B