Text for specification

Descripción
OMUS^®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable
electronic unit switch for resistive loads 0.1 to 2.6 A
con IO-Link interface, con display

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

homologaciónes
UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	2.6 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	2.6 A
tensión nominal (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	4 kV

SCCR:	100 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36179000A