Text for specification

Descripción
EQUES^®CrossBoard
adaptador 16 A
fase L1, 1 carril DIN fijo, con cables AWG 14 (2,5 mm²)
18 x 160

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	16 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	16 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1.0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with JFFZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 277 V AC, 14 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 16 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32300000A