Text for specification

Descripción
CRITO®
borne universal de conexión de cable
16 - 120 mm², AWG 6 - 250 MCM
30Compact 3P
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	255 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	440 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	27,7 kA

SCCR:	18 kA

puntos de apriete
16 - 120 mm² / AWG 4 - MCM 250 
cables flexibles, directamente o con terminal 
cables rígidos redondos, 
plet. flex. 4 x 15,5 x 0,8 ó 6 x 15,5 x 0,8 ó 10 x 15,5 x 0,8

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

cualidad de materiales
Tornillos de conexión:
	Hexagon screw M10, length across flats 17
Cuerpo de terminal:
	steel, galvanized and chromized
Retaining spring:
	corrosion-resistant spring steel

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01068000