Text for specification

Descripción
soporte para barras
1 polo, acoplable a 01603 o montaje individual, con cubierta de protección lateral integrada
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

Tightening torque of the screws: 4 Nm

rated volteage (IEC) AC: 1000 V at pollution degree 2 and material class III

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01355000