Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 590 A, 3 polos
140 x 300
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	590 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	630 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 200 kA with  3VA53, 3VA54, 3VA63, 3VA64 / 240 V AC, 35 kA with  3VA53, 3VA54 / 600 V AC, 150 kA with 3VA63, 3VA64 / 480 V AC, 100 kA with 3VA53, 3VA54 / 480 V AC, 50 kA with 3VA64 / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32031000A