Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 250 A, 3 polos
105 x 190
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	250 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	15,6 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 25 kA with JG / 600 V AC, 65 kA with JG / 480 V AC, 50 kA with JG / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32137000