Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 200 A
bornes de 6 - 70 mm² en la parte superior
108 x 222
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	200 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	200 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	16,6 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	46,9 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32214000