Text for specification

Descripción
EQUES^®30Compact
adaptador para embarrado, 1 polo, 32 A
1 carril DIN fijo
18 x 160 / 6 mm²
30Compact 5P

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32629000