Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
soporte del aparato de embarrado
1 carril de montaje ajustable y 1 posicionador para Siemens S00
45 x 200, sin conector eléctrico
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32635000